**黄石市中心医院25楼会议室电子屏采购项目**

**竞争性谈判文件**

**项目名称：黄石市中心医院25楼会议室电子屏采购项目**

**项目编号：HBTD-HS2024-004L**

**采 购 人：黄石市中心医院（盖章）**

**日 期：2024年1月**

**目 录**

[第一章、黄石市中心医院25楼会议室电子屏采购项目竞争性谈判公告 3](#_Toc752)

[第二章、谈判须知 5](#_Toc25920)

[第三章、采购内容及要求 9](#_Toc5063)

[第四章、合同主要条款及格式 13](#_Toc30530)

[第五章、谈判 14](#_Toc29008)

[第六章、竞争性谈判响应文件基本格式 17](#_Toc156)

# **第一章、黄石市中心医院25楼会议室电子屏采购项目竞争性谈判公告**

**一、项目基本情况**

1.项目名称：黄石市中心医院25楼会议室电子屏采购项目

2.项目编号：HBTD-HS2024-004L

3.采购方式：竞争性谈判

4.采购预算：27万元

5.采购需求：黄石市中心医院25楼会议室电子屏采购项目，包括但不限于LED全彩大屏等设备采购及安装，具体内容详见谈判文件。

6.合同履行期限：合同签订后10日内安装调试完毕并交付使用。

7.本项目不接受联合体。

**二、谈判供应商的资格要求**

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.根据黄石市财政局《关于推行政府采购供应商基本资格条件承诺制有关事项的工作提示》，供应商在参与政府采购项目时，不再提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第（二）项、第（四）项所要求得相关证明材料，只需以书面形式提供规定格式的《基本资格条件承诺函》（详见谈判响应文件格式附件）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

**三、报名时间地点**

时间：2024年 1 月 10 日至2024年 1 月17 日（工作日）上午8：00至12：00，下午14：00至17：00止（以收件时间为准，北京时间，下同）。

地点：黄石中心医院行政楼819会议室

方式：携带以下材料复印件加盖谈判单位公章，装订后到现场报名：

（1）法定代表书人身份证明及法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书及被委托人身份证原件。

（2）有效的营业执照。

**四、响应文件提交**

1．截止时间：2024年1 月 18 日9时00分整（北京时间）

2．送达地点：黄石中心医院行政楼814会议室

**五、开启**

1．时间：同响应文件递交截止时间。

2．地点：黄石中心医院行政楼814会议室

**六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名称：黄石市中心医院

地址：湖北省黄石市武汉路43号

联系方式：邵工0714—6256679

# **第二章、谈判须知**

**须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| 1 | 项目名称 | 黄石市中心医院25楼会议室电子屏采购项目 |
| 2 | 采购内容 | 详见谈判公告 |
| **3** | **谈判单位资质要求** | **具体资质审查资料详见第五章** |
| 4 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 5 | 谈判报价 | 本项目最高限价27万元，超过最高限价的视为无效投标。 |
| 6 | 质量要求 | 供应商所供货物必须符合国家管理、质检部门合格标准和采购人要求。 |
| 7 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 8 | 踏勘现场及答疑 | 踏勘地点：谈判单位自行踏勘，本项目不组织集中踏勘，踏勘地点为黄石市中心医院。答疑问题提交时间：谈判响应文件递交截止时间六日前地点：湖北天缔工程咨询有限公司回复答疑时间：谈判响应文件递交截止时间五日前地点：谈判公告发布网站 |
| 9 | 谈判有效期 | 谈判截止日后60天内有效 |
| 10 | 谈判响应文件份数 | **密封的纸质版谈判响应文件正本壹份，副本叁份。后期如有需要，成交单位需按采购人要求额外提供与谈判时相同的纸质版谈判响应文件。** |
| 11 | 谈判响应文件提交地点及截止时间 | 地点：见谈判公告时间：见谈判公告 |
| 12 | 谈判的地点及时间 | 地点：见谈判公告时间：见谈判公告 |
| 13 | 竞争性谈判小组组建方式 | 谈判小组由采购人依法组建。 |
| 14 | 谈判办法及定标原则 | 见第五章谈判办法 |
| 15 | **谈判出席要求** | **谈判时，谈判单位的法定代表人或其委托代理人须参加谈判会议。如谈判时为法定代表人参加，则法定代表人须携带法定代表人身份证明文件及身份证；如谈判时为法定代表人的委托代理人参加，授权委托代理人须携带法定代表人授权委托书、身份证，准时参加谈判并在签到簿上签到。其他人不允许进入谈判会议室。** |
| 16 | 招标代理费用 |  |

**一、本谈判文件内容**

详见目录。

**二、谈判文件说明**

1、除本谈判文件内容外，采购人在谈判期间发出的补遗书和其他正式有效函件，均是谈判文件的组成部分。

2、谈判单位应认真检查谈判文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向采购人或采购代理机构提出。

3、采购人可能会因任何原因，以发出补遗书的形式对竞争性谈判文件进行补充和修改，并发布变更公告，并作为竞争性谈判文件组成部分，对所有采购单位都有约束力。

**三、资格审查条件**

同谈判公告。

**四、谈判响应文件的编制基本要求**

1、谈判单位应认真阅读、充分理解本谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺履行本谈判文件中各项条款规定及要求，并按谈判文件的要求制作响应文件。

2、谈判响应文件应按本谈判文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

3、若谈判单位只填写和提供本谈判文件要求的部分内容和附件，给谈判造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判单位自行承担。

4、除项目规范另有规定外，谈判响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

**五、响应性文件组成**

响应性文件应用A4规格纸编制并装订成册，应包括但不仅限于下列内容：

1、价格文件

2、商务技术文件

3、资格审查资料

4、其他应该提供的资料

**六、谈判报价**

1、谈判单位的投标一旦为采购人接受，除合同中另有约定，其他任何情况下不予以调整。谈判价格须以人民币为货币单位。

2、谈判报价应包括竞争性谈判文件规定的项目所需的全部费用。

其中规费和税金为不可竞争费用，谈判单位按规定必须全额计入谈判报价。谈判单位没有就上述费用报价的，视为费用已包括在其他有价款的综合单价内。

3、谈判单位应根据本竞争性谈判文件的规定、市场生产要素价格水平及走势、谈判单位自身的管理水平和实力、谈判单位为本谈判准备的施工组织设计和由这些因素决定的谈判单位之于本谈判项目的成本水平等决定自己的谈判价格。但谈判单位不得以低于其企业成本的谈判报价竞标。

每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

**七、谈判响应文件的签章密封及递交**

1、谈判响应文件中谈判报价、资格证明文件及按要求所作的书面承诺等关键内容必须按本谈判文件要求签章。

**2、谈判单位应将所有纸质文件用A4型纸张装订成册，正本一份、副本二份，均须胶装并密封再一个档案袋里。**

3、谈判单位须按谈判文件规定的时间和地点送达并履行登记签收手续。

4、采购人将拒绝接受在本谈判文件规定的截止时间之后送达的谈判响应文件。

5、竞争性谈判响应文件的信封上应写明：

1）竞争性谈判项目编号、项目名称；2）谈判单位名称；

**八、谈判响应商注意事项**

谈判单位有如下情形之一者，作无效响应文件处理：

1、谈判单位法定代表人或授权代表不按时参加谈判者。

2、谈判响应文件未按要求提供资格证明材料和相关承诺者；

3、未按竞争性谈判文件要求和格式提供谈判报价者。

4、谈判报价表未按要求签章者。

5、谈判响应文件关键内容字迹模糊或有改动痕迹而未加盖公章者。

6、提供虚假资料者。

7、没有响应本谈判文件中规定的实质性要求者。

8、报价超过采购预算者。

9、其他违背谈判文件或因投标方存在缺陷等情形，经谈判小组确认为无效响应文件者。

**九、谈判费用**

1、本项目招标代理服务费详见前附表，由成交单位领取成交通知书时一次性付给代理机构。

2、无论谈判结果如何，谈判单位在谈判期间发生的一切费用、安全事故及其他损失均自行承担。

**以上费用：成交单位在谈判报价中综合考虑此项费用，报价中不单独列项计费。**

**十、合同条款**

项目编号：

合同编号：

 合同存档号：

# **第三章、采购内容及要求**

一、项目名称：黄石市中心医院25楼会议室电子屏采购项目

二、项目编号：HBTD-HS2024-004L

三、合同履行期限：合同签订后10日内安装调试完毕并交付使用。

四、交货方式：黄石市中心医院指定地点，免费上门安装调试至设备正常使用，验收合格。

五、质保期：技术规范及要求中标明质保期的以其为准，未标明的均为验收合格后不少于三年。

六、质量要求：符合国家管理、质检部门合格标准。

七、验收：验收严格依照国家相关规定文件执行，安装调试完毕后，中标方应通知采购方组织验收。

验收要求：到货检查。中标供应商将采购的设备全部送达采购人指定地点。采购所有设备运抵采购人指定地点后，采购人组织到货开箱检查，检查结果需双方人员签字确认，检查合格后，由采购人出具设备检查通过证明。如在开箱检验时发现有设备任何缺损或与原厂技术资料不符，中标供应商应对此进行调换或补发，由此产生的费用由中标供应商承担。

八、培训：应对使用人进行现场技术培训，培训内容涵盖本项目所提供的货物及相关技术。

九、报价要求：供应商应对本项目的委托要求详细了解，供应商的报价（含税）应包含为完成本谈判文件提出的全部货物及服务相关工作所有可能发生的费用（包括但不限于人工费、材料费、管理费、保险费、人员五险一金、税费等），即谈判总报价为“交钥匙”价。成交供应商将负责本项目全部货物及服务相关工作，包括在合同实施过程中可能还将发生的其它费用。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人概不负责。

十、采购清单及要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **设备参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | LED全彩大屏 | 1.像素点间距≤1.25mm ；长4.8\*高2.56=12.29平方2.点密度 （点/㎡）：640000/平方2.视角：水平视角 ≥170°;垂直视角≥170°;4.亮度均匀性≥99%，色度均匀性：±0.001Cx,Cy之内；5.对比度：≥20000:1；刷新率：≥3840Hz；换帧频率：≥60Hz；6.色温：20K-20000K可调；色温偏移：色温为6500K时,100%，75%， 50%， 25%四档电平白场调节色温误差≤±100K；7.显示屏亮度：≥600cd/m²可选，支持通过配套软件0-100%无级调节,设置亮度定时调节，及通过亮度传感器自动调节（手动/自动/软件任意调节)，支持具有智能的白平衡补偿和修正功能；8.屏体峰值功耗：≤400W/㎡；平均功耗：≤150W/㎡；具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能80%以上，能源效率值≥3cd/W，睡眠模式功率密度值≤125W/m ;具备一键休眠设计，无线遥控或者软件控制支持单元进入休眠模式，模组断电，待机功耗5W/panel；9.显示屏平均无故障时间MTBF:≥200000小时；平均修复时间（MTTR) ≤3分钟；画面延时≤2ms；支持7×24小时连续工作； | ㎡ | 12.29 |  |
| 2 | 接收卡 | 1.单卡自带8个HUB320 26P接口，单卡最大支持32组数据输出模式；2.单卡带载像素512\*512；3.支持智能模组，无需监控卡，可以实现温度/电压/排线/灯点检测/制造日期/制造商信息检测；4.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质；5.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用；6.支持3D功能，配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置3D参数，使画面显示 3D 效果；7.支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡；8.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地软件和可以回读接收卡配置参数并保存到本地；9.支持程序和配置参数双备份，提高产品的稳定性； | 张 | 30 | 长15\*高16=240张 |
| 3 | 视屏控制器 | 1.设备支持常见的视频输入接口，包括 4 路 DVI，1 路 HDMI2.0，1 路 SDI； 2.设备支持16个千兆网口输出，最大带载高达 1040 万像素，最宽支持 16384，最高 8192，支持1路HDMI输出预监；3.支持多画面显示，可满足最多5画面上屏；4.支持连接中控设备，支持TCP/IP、RS232中控协议；5.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能；6.支持输入分辨率预设及自定义调节；7.支持一键缩放，一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 8.支持快捷点屏，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体； 9.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便快速调用；  | 台 | 1 | 像素点：3840\*2048=7864320 |
| 5 | 全彩电源 | 1.保护功能：输入欠压保护，过载保护，短路保护，过压保护。异常解除，自动恢复正常工作。2.输出功率：200W 3.输入电压范围：200-240Vac  4.输出电压：5V  5.输出电流：0-40V 6.稳压精度：±2% 7.纹波及噪音：200mV 8.输入电压范围：190-264Vac 9.工作温度：-30+60℃ 10.储存温度：-40+80℃ 11.工作相对湿度：10～50% RH,无冷凝 12.★所投开关电源与LED显示屏同一品牌，必需提供由CNAS、ILAC-MRA 、CMA第三方专业机构出具的检测报告复印件，并加盖制造厂商鲜章  | 台 | 40 |  |
| 6 | 配电柜（15KW) | 1.具备过压、过流、欠压、缺相、短路、断路保护与报警功能,具备分步延时起动和分步延时断电的功能，通过智能上电模块及远程电源管理软件,对配电箱控制开关进行点对点电源控制管理,实现软件远程上电管理； 2.显示屏整个系统包括显示屏的开关的控制实现远程控制（在总控制室控制）智能上电系统； 3.为了方便对LED显示屏的使用，进一步提高系统的智能化管理和动力电源的集成度与稳定性，采用“显示屏智能上电系统”。通过该系统可以实现对LED显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，方便用户的使用；  4.同时，屏体采用“分步加电”的上电方式，既要避免大负载对电网瞬间的冲击，又要有效地保护显示屏体的工作组件，延长屏体的使用寿命；5.★所投配电柜（低压成套设备）与LED屏体为同一品牌，提供CQC自愿性认证证书，及提供PLC功能软件著作权证书。并加盖制造厂商公章 | 台 | 1 |  |
| 7 | LED大屏幕钢结构 | 1.采用国标钢材料，包边采用黑色哑光不锈钢包边装饰，由于墙面承重能力有限钢结构需适当加固。  2.采用热镀锌管30\*50\*3 40\*40\*3、的材料焊接框架。 3.★供应商或其所投LED显示屏制造商需具备钢结构承包专业资质三级及以上资质 | ㎡ | 13.034 | 4.9\*2.66=13.034平方 |
| 8 | 供电布线 | 国标YJV5\*6mm电缆线（峰值8个千瓦） | 项 | 1 |  |
| 9 | 通讯布线 | 国标超六类网线线缆双铺设 | 项 | 1 |  |
| 10 | 安装调试 | 整体安装调试符合国家规范和医院要求 | 项 | 1 |  |
| 11 | 墙面装饰 | 木芯板打底，铺装背景墙木质面和会议室现有板材一致 | ㎡ | 24 |  |

# **第四章、合同主要条款及格式**

一、**成交通知和签订合同**

1.成交结果一经确定，采购代理机构将与釆购人共同签发成交通知书，且对釆购人和成交供应商具有法律约束力。若任何一方改变或放弃成交结果的，应当承担法律责任。

2.釆购人和成交供应商应当在谈判有效期内并自成交通知书发出之日起30日内，成交供应商无正当理由拒签合同或在签订合同时向采购人提出附加条件的，采购人取消其成交资格。

3.发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

4.签订的合同原则以竞争性谈判文件和成交供应商的竞争性谈判响应文件订立书面合同，并根据谈判、答疑情况进行修改补充，但该款并不限制釆购人以其他方式签订合同的权利。

5.本次谈判的竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件、书面承诺、答疑情况进行修改补充和成交通知书等均作为经济合同的一部分，且具有法律效力。成交供应商应严格履行经济合同所规定的各项义务和责任，否则将按规定依法处理。

**二、授予合同时变更数量的权利**

釆购人在授予合同时有权对釆购内容且符合政府采购的有关规定予以调整，但不得对报价或其它的条款和条件做任何改变。

**三、其他事项**

合同文本具体格式、内容以釆购人与成交供应商签订合同为准。

# **第五章、谈判**

|  |
| --- |
| **一、资格审查材料**1.具有独立承担民事责任的能力；**（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件）**2.根据黄石市财政局《关于推行政府采购供应商基本资格条件承诺制有关事项的工作提示》，供应商在参与政府采购项目时，不再提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第（二）项、第（四）项所要求得相关证明材料，只需以书面形式提供规定格式的《基本资格条件承诺函》（详见谈判响应文件格式附件）；**（按格式要求承诺）**3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；**（提供承诺及投标产品相关资料）** |
| **二、符合性审查材料**（1）按照谈判文件规定要求签署、盖章；（2）按谈判文件要求进行报价；（3）响应文件有效期满足谈判文件规定；（4）响应文件中未附有采购人不能接受条件；（5）供应商未出现谈判文件中规定无效的其它条款；（6）供应商未有下列任一情形：6.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；6.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；6.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；6.4不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；6.5不同供应商的响应文件相互混装。 |

**一、谈判响应文件递交截止：详见谈判公告**

**谈判时间：**详见谈判公告

**谈判地点：**详见谈判公告

**二、谈判小组**

1、谈判小组：本项目谈判小组由3人组成。

2、推荐谈判组长：组长由谈判小组根据相关规定推选谈判组长。

三**、谈判程序**

1、按照竞争性谈判文件规定的时间、地点，由谈判单位代表、采购人、监督部门、谈判小组对各谈判单位提交的响应文件的密封情况进行检查、确认。

2、谈判小组对谈判单位响应文件及谈判文件进行资格性和符合性审查，通过资格性和符合性审查的谈判单位才允许进入谈判程序。

3、谈判小组可按签到确定的谈判顺序，与单一谈判单位分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其预算组成情况。

4、谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他谈判单位的技术资料、价格和其他信息。

5、谈判小组根据第一轮谈判掌握的情况，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细具体要求，优化采购方案；并通知响应谈判单位集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将竞争性谈判文件的修改结果同时通知所有响应谈判单位，给响应谈判单位提供一定的修正时间。

6、响应谈判单位根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书通知，对原响应文件进行修正，修正文件必须由谈判单位法定代表人或其授权的谈判代表签署，并在规定的时间内送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。

7、谈判小组就修正后的响应文件与响应谈判单位分别进行再谈判。

8、谈判小组根据谈判情况按满足符合采购需求、符合质量和项目要求的原则确定成交候选人。

9、最后书面报价

成交候选谈判单位在谈判小组规定的时间内作最后书面报价**（不得超过第一次报价）**，最后书面报价必须由谈判单位法定代表人或其授权的谈判代表签署并递交谈判小组。逾时不交的，视同放弃报价。

**谈判小组按最后书面谈判报价从低到高排序，最后书面谈判报价最低的谈判单位为成交单位。**

10、若响应谈判单位的谈判报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止。

11、确定成交

根据符合采购需求、满足质量和服务要求且**最后书面谈判报价最低的原则确定成交单位**，并发布成交公告和成交通知书。

**四、签订合同**

成交单位在收到成交通知书后，按相关规定的时间和要求与采购人签订合同。

# 第六章、竞争性谈判响应文件基本格式

**（正本/副本）**

(封面)

黄石市中心医院25楼会议室电子屏采购项目

竞争性谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

谈判单位名称：(盖章)：

 年 月 日

**目 录**

（谈判单位根据实际情况自行制作目录）

**一、谈判函**

 （采购人）：

 (谈判单位全称)授权 (委托代理人姓名) (职务)为委托代理人，参加贵方组织的 (项目编号、项目名称)谈判的有关活动，并对本项目进行报价。为此：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中第二十二条中规定的参加政府采购活动的谈判单位应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他谈判单位的；

（3）与招标人、其他谈判单位或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

3、完全满足谈判文件中全部实质性要求。

4、提供规定的全部谈判响应文件：正本1份、副本2份；

5、保证遵守谈判文件中的有关规定。

6、保证严格执行双方所签的采购合同，并承担合同规定的责任义务。

7、愿意向贵方提供任何与谈判有关的资料、情况和技术资料。

8、本谈判响应文件自谈判之日起60日内有效。

9、与本谈判有关的一切来往通讯请寄：

地址： 邮编： 电话： 。

 谈判单位全称（公章）：

 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

 日 期：

二、**法定代表人身份证明书**

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 的法定代表人。为本项目的谈判、签约，签署上述项目的谈判响应文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

谈判单位： （盖公章）

日期： 年 月 日

法定代表人身份证正反面：



说明：如本项目为法定代表人参与，则无需授权委托书，仅需在响应文件中提供本证明书，另外单独制作一张和谈判响应文件一并递交（同时核验法定代表人身份证原件）。

**三、法定代表人授权委托书**

本人 （姓名）系 （谈判单位名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）谈判响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 本项目开始起至项目全部完成止。

代理人无转委托权。

谈判单位： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

 年 月 日

法定代表人身份证正反面：



授权委托人身份证正反面：



备注:谈判响应文件由法定代表人签署的，谈判响应文件中不需本授权委托书。谈判响应文件由被委托人签署的，谈判响应文件中应附本授权委托书，另单独制作一张原件携带（无需密封），于谈判时递交（同时核验被委托人身份证原件）。

**四、谈判报价一览表**

**（首次报价）**

项目名称：黄石市中心医院25楼会议室电子屏采购项目

项目编号：HBTD-HS2024-004L

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价小写（元） | 质量目标 | 合同履行期 | 备注 |
| ¥： 元 | 合格 | 合同签订后30日内安装调试完毕并交付使用 | 含税、运费、安装以及所有材料费等 |
| 总报价人民币（大写）：人民币 （元） |

说明：（1）所有价格精确到小数点后两位。

（2）价格应按照谈判文件要求报价。

（3）如果以文字表示的数值与以数字表示的数值不一致，以文字为准修正数字。

谈判单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

 年 月 日

备注：首次报价表除做进谈判响应文件外，还应单独制作一张并密封，与谈判响应文件一起递交。

**报价明细表**

（格式供参考，供应商可自拟格式）

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  |
| 其它优惠条件 |  |

说明：**供应商应根据谈判文件所要求的所有内容进行报价报价明细表未列出的部分视为免费提供。**谈判报价应包括供应商认为完成本项目全部采购内容所需所有费用，即“交钥匙”项目，供应商应综合考虑履约过程中可能发生的任何费用和风险，采购人不再支付其他费用。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

**最终报价表**

项目名称：黄石市中心医院25楼会议室电子屏采购项目

项目编号：HBTD-HS2024-004L

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价小写（元） | 质量目标 | 合同履行期 | 备注 |
| ¥： 元 | 合格 | 合同签订后30日内安装调试完毕并交付使用 | 含税、运费、安装以及所有材料费等 |
| 总报价人民币（大写）：人民币 （元） |

谈判单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

 年 月 日

**使用说明：**

该表供最终报价时使用，谈判单位须按规定的格式填写并签字或盖章，该表内填写的数据等内容必须与谈判代表的谈判响应文件的内容相一致，**（此表无需做进谈判响应文件中，谈判单位应至少提前准备一份并完成签章，用于谈判现场的最终报价）**。

**五、资格审查资料**

1.具有独立承担民事责任的能力；**（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件）**

2.根据黄石市财政局《关于推行政府采购供应商基本资格条件承诺制有关事项的工作提示》，供应商在参与政府采购项目时，不再提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第（二）项、第（四）项所要求得相关证明材料，只需以书面形式提供规定格式的《基本资格条件承诺函》（详见谈判响应文件格式附件）；**（按格式要求承诺）**

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；**（提供承诺及投标产品相关资料）**

**基本资格条件承诺函**

致黄石市中心医院:

(供应商名称）郑重承诺:

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn )“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审(评标)环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商盖章)

年 月 日

**承诺书**

致黄石市中心医院:

(供应商名称）郑重承诺:

我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商盖章)

年 月 日

**六、投标货物清单**

（格式供参考，供应商可自拟格式）

项目名称：黄石市中心医院25楼会议室电子屏采购项目

项目编号：HBTD-HS2024-004L

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌（如有） | 型号（如有） | 技术参数 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

备注：供应商应参考本格式要求（如有需要，可自行增加内容），逐条写清所投产品品牌、型号、参数等内容（如有需要，可自行填写备注或增加格式内容），并提供产品相关证明材料。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

**七、技术参数响应偏离说明表**

项目名称：黄石市中心医院25楼会议室电子屏采购项目

项目编号：HBTD-HS2024-004L

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 谈判文件要求部分 | 谈判响应部分 | 偏离说明 |
| 说明响应偏离情况 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

**注：供应商应将谈判文件和谈判响应文件对应的技术参数列于此表中，优于要求规格应在“偏离说明”中填写“正偏离”，低于要求规格应填写“负偏离”，无偏离规格应填写“无偏离”。**

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

 年 月 日

**八、商务条款偏离说明表**

项目名称：黄石市中心医院25楼会议室电子屏采购项目

项目编号：HBTD-HS2024-004L

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 谈判文件要求内容 | 谈判响应部分 | 偏离说明 |
| 说明响应偏离情况 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

**注：供应商应将谈判文件和谈判响应文件对应的商务条款列于此表中，优于要求规格应在“偏离说明”中填写“正偏离”，低于要求规格应填写“负偏离”，无偏离规格应填写“无偏离”。**

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

 年 月 日

**九、其他文件**

**谈判单位应根据谈判文件要求结合自身情况提供对其成交有利的其他文件。**