**竞争性谈判文件**

**项目名称：黄石市中心医院（黄金山院区）行政办公区会议室LED显示屏采购**

**项目采购单位：黄石市中心医院**

**二〇二五年四月**

## 第一章、竞争性谈判公告

根据黄石市中心医院（黄金山院区）行政办公区会议室LED显示屏采购项目以竞争性谈判方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商参与本项目的谈判。

**一、项目概况：**

1、项目名称：黄石市中心医院（黄金山院区）行政办公区会议室LED显示屏采购项目

2、采购内容：LED显示屏

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：9万元

5、最高限价：9万元

6、质保期：3年

7、交货地点：黄石市中心医院指定地点

8、质量要求：符合国家管理、质检部门合格标准

**二、供应商资格要求：**

1、具备《政府采购法》第二十二条规定的基本条件；

2、具有独立承担民事责任的能力；；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面承诺）；

6、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购不良行为记录和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；

7、 本项目不接受联合体投标。

**三、报名及谈判文件获取方式：**

1、报名地点： 黄石市中心医院8号楼819办公室

2、联系人：邵奇

3、电话：13797788685

4、报名时必须提供“供应商资格要求”资料的复印件（加盖公章）。

5、本项目竞争性谈判文件于黄石市中心医院官网上发布。

6、报名时间：2025年4月8日至2025年 4月 14 日12:00止

**四、响应文件递交方式及开标时间、地点：**

时间：2025年 4月 14 日下午2：30

地点：行政楼814办公室

## 第二章、竞争性谈判须知

**一、说明**

本竞争性谈判文件依据国家有关法律法规编制。

**1．适用范围**

1.1本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判采购所涉及的项目和内容。

1.2本竞争性谈判文件的解释权归采购单位。

**2.定义**

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目竞争性谈判文件的采购人特指黄石市中心医院。

2.2“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。本项目竞争性谈判文件的供应商特指响应本次竞争性谈判文件要求，向采购人提交响应文件的供应商。供应商在参加采购活动中也被称为响应人。

2.3“成交人”是指经谈判小组评审，授予合同的响应人。

**3.合格的工程、货物和服务**

3.1“货物”是指响应人制造或组织符合竞争性谈判文件要求的货物等。提供的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并符合采购合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2“服务”是指除货物以外的其他政府采购对象,包括响应人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。响应人应保证，采购人在中华人民共和国使用该服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

3.3“工程”是指响应人按照图纸、清单内容，按国家相关规范进行施工的工程。

**4.竞争性谈判费用**

响应人应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判结果如何，采购人均无义务和责任承担以上费用。

**二、竞争性谈判文件**

**1．供应商提交的响应文件应包括下列内容：**

1.1前述“供应商资格要求”中全部内容

1.2供应商法人身份证及授权委托书原件

1.3投标函（需加盖公章和法定代表人印章）

1.4设备参数清单

1.5报价表及报价明细表

1.6供应商认为需要提供的其他资料。

1.7供应商编制的谈判文件一式肆份，正本壹份、副本叁份，谈判文件及资料不予退还。每套谈判文件必须清楚标明“正本”、“副本”，若副本与正本不符，以正本为准。

1.8谈判文件中的任何行间插字、涂改或增删，必须由法定代表人授权的代表签字才有效。

1.9供应商必须保证谈判文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或代理机构对其中任何资料的核实要求。如果因为谈判文件内容不详，或没有提供谈判文件中所要求的资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由供应商负责。

**2．谈判有效期**

2.1谈判有效期为30天，在此期限内，凡符合本谈判文件要求的响应文件均保持有效。

2.2在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长谈判有效期的要求，对此要求，供应商须以书面形式予以答复。

**3.竞争性谈判文件的澄清、修改、答疑**

3.1采购人对已发出的谈判文件确需进行澄清或者修改的，应当以书面形式通知所有谈判文件收受人。

3.2澄清、修改、答疑等补充文件作为谈判文件的组成部分，与谈判文件具有同等效力。

3.3谈判文件以最后发出的通知为准。

**4. 谈判报价**

4.1本项目采用人民币报价。

4.2本项目的谈判报价采用本谈判文件所规定的方式。

4.3供应商只允许有一个报价，中文大写与小写数值不一致时以中文大写表示的报价为准。

4.4谈判报价为供应商的谈判文件中提出的各项支付金额的总和。

4.5供应商对报价的准确性负责，任何漏报、错报等情况均由供应商承担后果。

4.6采购人有权对所有谈判供应商的谈判报价进行审查，并要求谈判供应商在规定的时间内提供相关资料，谈判供应商应无条件接受。

**5. 备选方案**

本采购项目不允许供应商有备选谈判方案。

**6.谈判保证金**

无

**7．谈判文件的密封和标记**

7.1供应商必须将谈判正本和副本密封包装，加贴封条，并在封口处加盖公章。封面上均需注明“项目名称”、“供应商全称”和“谈判文件”等字样，字迹必须工整、清楚。

7.2供应商按上述要求进行密封和标记后，将谈判文件送达指定地点。

7.3如果未按上述规定进行密封和标记，评委不予评审。

**8. 谈判文件的撤回**

谈判有效期内，供应商不得撤回其谈判文件，否则谈判保证金将不予退还（有保证金情况下），并取消谈判资格。谈判文件中的承诺内容将被视为虚假承诺材料，由供应商承担相应的法律责任，情节严重的列入不良行为记录名单。

**9. 竞争性谈判**

**（1）评定原则**

评定遵循公平、公正、科学、择优的原则。

**（2）评定程序**

2.1谈判会由采购人组织，在通知的时间、地点举行。

2.2采购人谈判小组对供应商谈判文件进行评审。

2.3采购人谈判小组分别与供应商谈判。

2.4采购人谈判小组共同与每一供应商就技术、服务及价格等进行谈判。

2.5所有参加谈判的供应商在采购人谈判小组的要求在规定的时间内进行最终书面报价。

2.6价格竞争的原则：同等条件下价格最低者优先。

2.7采购人谈判小组对所有参加谈判供应商的谈判结果及最终书面报价进行综合评估，结合谈判文件，充分比较质量、服务、价格等因素，由采购人谈判小组合议确定成交人。

2.8采购人谈判小组当场提交所有成员共同签字的谈判记录。

2.9供应商代表需在谈判记录上签字，作为合同的组成部分。

**（3）谈判注意事项**

3.1采购人谈判小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位和个人。

3.2在谈判过程中，供应商不得以任何形式对采购人谈判小组成员进行影响谈判结果的私下接触，否则取消谈判资格。

3.3供应商的商业秘密采购人谈判小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商及相关单位和个人。

3.4谈判过程中，在最终书面报价前，供应商可以对其谈判内容进行修改、补充，写入谈判记录。最终报价书面报出后，采购人谈判小组不再接受任何形式的变更或谈判。

3.5谈判记录及最终书面报价只能由供应商授权的谈判代表签署。

3.6成交人确定后，采购人不对未成交人就谈判过程及未能成交原因作任何解释。未成交人不得向采购人或其他有关人员索问评标过程情况和材料。

**（4）签订合同**

4.1本采购项目的合同将授予采购人依法依规确定的成交人。

## 第三章、技术规范及要求

**一、项目概况：**

1、项目名称：黄石市中心医院（黄金山院区）行政办公区会议室LED显示屏采购项目

2、采购内容：LED显示屏

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：9万

5、最高限价：9万

6、质保期：3年

7、交货地点：黄石市中心医院指定地点

8、质量要求：符合国家管理、质检部门合格标准

**二、技术参数**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 | 参数 | 数量 | 单位 | 说明 |
| 1 | LED屏技术参数 | 产品类型：会议室全彩LED显示屏 1.点间距：≤1.25mm；点密度≤640000点/㎡；显示尺寸：宽≥ 3.2 m，高≥ 1.76 m，整屏分辨率≥2560\*1408 ；  2.平整度等级，P≤0.05mm：模组间相对错位值均≤0.1mm  3.显示屏亮度：≥500cd/m2；支持通过配套软件0-100%无级调节；  4.支持1920Hz至7680Hz，同时支持0-100%无级调节；对比度：≥9000:1；水平视角（ °）：≥170；垂直视角（ °）：≥170；  5.亮度均匀性：≥99%；色度均匀性：士0.001 CXCy之内，发光点中心距偏差：≤1%；  6.色温：1000K-20000K；色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K；  7.峰值功耗≤260W/m²，平均功耗≤90W/m²；带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%以上；  8.平均使用寿命：≥120000hrs；稳定性试验；168小时；平均故障修复时间：≤2min；画面延迟≤500ns；  9.LED显示屏能效：一级，能源效率≥3.2cd/W；色域：LED色域支持范围:≥122%NTSC；  10.低亮高灰：支持PWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果;支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置0-100%亮度时，8-16bits 任意灰度设置;  11.电源平均效率：按GB20943-2013附录A的规定进行，在室温下，LED显示屏供电电源的功率因数不小于95%，转换效率不小于86%；  12.图像处理功能：具体视烦降噪、增强、运动补偿、色彩变换、钝化等图像处理功能；具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能；LED 显示屏图像无失真现象；  13.电流增益调节级别、电流增益：电流增益调节级别≥8位、电流增益调节范围1%～199%；  14.为保证产品防护性能：所投产品需盐雾10级；抗震9级；光生物安全测试无危害；PCB板、塑胶件、套件通过阻燃（UL94标准测试）达到V-0级要求；  15.PCB电路设计：PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路及表面处理采用OSP工艺；多层印刷电路板：支持2层，4层，6层,8层，10层设计；  16.模组震动实验：按GBT6587-2012中5.9.3的规定，对组成LED显示屏的显示模组进行，在振动频率5Hz～55Hz～5Hz，振幅为0.19mm的条件下，一次扫描5min，互相垂直的二个轴向各扫描二次；  17.防碰撞：具备防碰撞焊盘技术LED ，支持模组级的LED灯防撞灯保护装置，符合GB/T20138-2006/IEC62262:2002要求；  18.表面温升：按GB4943.1-2011的规定进行，LED显示屏在满负荷工作30min后用测温计测试各可触及点温度，LED显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升不超过35K，绝缘材料温升不超过35K；  19.功能特点：具备毛毛虫现象消除功能，显示画面无单列或单行像素失控现象且系统具备掉电储存功能，支持不关电热拔抢修功能；具有隐亮消除功能:无隐亮，全黑场信号下灯管发光;正常工作时显示画面无重影和拖尾现象，无几何失真和非线性失真;具有列下消隐功能，倍频刷新率提升2/4/8/16，低灰偏色改善;具有H2S宽动态处理技术,解决主控机二次重复播放时的衰减等现象。 | ㎡ | 5.632 |  |
| 2 | 视频处理器 | 1.支持完备的数字输入接口，包括2路HDMI2.0、1路DP1.2、4路HDMI1.3、1路VGA、1路DVI、2路3G-SDI（选配）；  2.最多支持10路千兆网口输出；  3.单台最大带载650万像素点；  4.支持画面缩放；  5.多窗口显示，支持4画面布局；  6.支持监视输出画面；  7.支持场景预设；  8.支持EDID管理；  9.支持网线和Type-C接口调试；  10.支持日程设置  11.支持U盘和云端备份数据；  12.支持U盘和云端恢复数据；  13.支持授权许可功能：  14.输出网口连接检测显示； | 1 | 台 |  |
| 3 | 接收卡 | 1.标准超薄产品，高度30mm  2.-20~+70℃工作温度  3.短路/过载保护功能  4.100%满载老化  5.效率高、高可靠性  6.频率范围 :47～63HZ  7.输出端短路后电源保护，消除短路后可自动恢复输出 |  |  |  |
| 4 | 全彩电源 | 1.标准超薄产品，高度30mm  2.-20~+70℃工作温度  3.短路/过载保护功能  4.100%满载老化  5.效率高、高可靠性  6.频率范围 :47～63HZ  7.输出端短路后电源保护，消除短路后可自动恢复输出 |  |  |  |
| 5 | 钢结构 | 采用热镀锌管100\*50\*1 40\*20\*1、的材料焊接框架。 | 1 | 套 | 现场定制 |
| 6 | 不锈钢包边 | 采用国标钢材料，包边采用黑色哑光不锈钢包边装饰。 | 1 | 套 | 现场定制 |
| 7 | 配线箱 | 箱体材料：冷轧钢板  负载电流：100A  额定电压：230/400V  防护等级：IP30  尺寸：182mm\*211mm\*88mm  空气开关：NXB-63/2P 40A一个  NXB-63/1P 20A三个  显示屏与相关设备电能分配、电路开合操作 嵌入式部署在墙面，与墙面平齐，与墙面色调一致 | 1 | 套 |  |
| 8 | 线材 | 网线：  使用温度-20°C~75°  C外皮材料：PVC 绞合材料：8铜芯4对线 性能级别：六类千兆  音频线：  3.5mm音频线转双莲花 2根  视频线：  2根DHMI视频线，支持4K分辨率和DHR输出的DHMI 2.0 | 1 | 批 | 包含网线、音频线、视频线 |
| 9 | 功放 | 支持2路话筒输入、2路线路输入，高低音可调，  USB接口。话筒及线路音量均可独立调节  有可靠的短路、过载保护装置  负载阻抗：4~16欧姆  信噪比：≥70dB  谐波失真：≤0.02%  灵敏度：≤300mV  电源电压：交流电220V/50HZ | 1 | 台 | 含连接线材 |
| 10 | 壁挂音箱 | 竖式外观，高：宽比例≤2:1 额定功率:≥50W  喇叭单元:≤6英寸  定压输入:110V/220V  灵敏度: ≤100Db  频率响应:70-12KHz | 2 | 个 | 含连接线材 |
| 11 | 木质环保材料框架 | 整墙面尺寸整体 宽7.86米\*高2.82米\*深0.17米  龙骨钢架支撑  木芯板打底 墙面与LED屏平齐 配线箱嵌入式部署，箱面与墙面色调一致 洁净板铺面(奶咖色) | ㎡ | 22.17 |  |

# 第四章、响应文件的格式

封面：

**采购人名称项目**

**响 应 文 件**

**（正本/副本）**

**项目名称：**

**供应商：**

**日 期： 年 月 日**

**响应文件目录**

格式自拟，须与正文页码一一对应。

# 一、投标函及附件

## （一）投标函

黄石市中心医院：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目采购货物及服务的谈判邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交响应文件正本一份，副本 份。**并进行如下承诺声明：**

1. 我方在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；
2. 我方在本响应文件中所提供的全部资料均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；
3. 我方在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；
4. **重要声明：**

**1）与我方单位负责人为同一人的其他单位名称：**

**□无；□有，具体单位名称为：** *（由供应商如实填写）* **。**

**2）与我方存在控股、管理关系的其他单位的名称：**

**□无；□有，具体单位名称为：** *（由供应商如实填写）*  **。**

**3）参与本项目采购活动前，是否为本项目前期准备提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务：**

**√无；□有，已提供的具体服务内容为：** *（由供应商如实填写）*  **。**

**（备注：以上3项声明，必须如实选择，选中项用√表示，未选中项用□表示。①“单位负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。②本条所规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。③供应商如未如实填报，视为提供虚假材料谋取中标，应承担相应法律责任。）**

在次，我方宣布同意如下：

所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的货物报价总价为 *（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）* 。

将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务。

已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补充文件等），对此无异议。

本竞争性谈判响应文件的有效期自递交响应文件截止之日起共 *(由供应商填写)* 个日历日。

如我方成交，按照竞争性谈判文件的规定支付采购代理服务费。

同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

与本报价有关的一切正式往来信函请寄： *(由供应商填写)* 。

供 应 商：（公章）

通 讯 地 址：

传 　真：

电 话：

电 子 函 件：

授权 代表 签字：

日 期：

## （二）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：

经营期限：

姓 名： 性别：

年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称： （盖章）

日 期： 年 月 日

|  |
| --- |
| 附：法定代表人身份证复印件 |

## （三）法定代表人授权书

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

供应商： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

日 期：

|  |
| --- |
| 附：授权代表身份证复印件 |

# 二、设备参数清单

项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

投标人： （公章）

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：

# 三、报价文件

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标总报价 | 人民币（小写）：  人民币（大写）： |
| 质量目标 |  |
| 合同履行期限（送货期） | 日历天内完成货物的安装及交付 |
| 质保期 | 年 |

投标人： （公章）

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：

# 四、供应商认为需要提供的其他资料

# 第四章、响应文件的格式

封面：

**采购人名称项目**

**响 应 文 件**

**（正本/副本）**

**项目名称：**

**供应商：**

**日 期： 年 月 日**

**响应文件目录**

格式自拟，须与正文页码一一对应。

# 一、投标函及附件

## （一）投标函

黄石市中心医院：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目采购货物及服务的谈判邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交响应文件正本一份，副本 份。**并进行如下承诺声明：**

1. 我方在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；
2. 我方在本响应文件中所提供的全部资料均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；
3. 我方在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；
4. **重要声明：**

**1）与我方单位负责人为同一人的其他单位名称：**

**□无；□有，具体单位名称为：** *（由供应商如实填写）* **。**

**2）与我方存在控股、管理关系的其他单位的名称：**

**□无；□有，具体单位名称为：** *（由供应商如实填写）*  **。**

**3）参与本项目采购活动前，是否为本项目前期准备提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务：**

**√无；□有，已提供的具体服务内容为：** *（由供应商如实填写）*  **。**

**（备注：以上3项声明，必须如实选择，选中项用√表示，未选中项用□表示。①“单位负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。②本条所规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。③供应商如未如实填报，视为提供虚假材料谋取中标，应承担相应法律责任。）**

在次，我方宣布同意如下：

所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的货物报价总价为 *（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）* 。

将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务。

已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补充文件等），对此无异议。

本竞争性谈判响应文件的有效期自递交响应文件截止之日起共 *(由供应商填写)* 个日历日。

如我方成交，按照竞争性谈判文件的规定支付采购代理服务费。

同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

与本报价有关的一切正式往来信函请寄： *(由供应商填写)* 。

供 应 商：（公章）

通 讯 地 址：

传 　真：

电 话：

电 子 函 件：

授权 代表 签字：

日 期：

## （二）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：

经营期限：

姓 名： 性别：

年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称： （盖章）

日 期： 年 月 日

|  |
| --- |
| 附：法定代表人身份证复印件 |

## （三）法定代表人授权书

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

供应商： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

日 期：

|  |
| --- |
| 附：授权代表身份证复印件 |

# 二、设备参数清单

项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

投标人： （公章）

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：

# 三、报价文件

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标总报价 | 人民币（小写）：  人民币（大写）： |
| 质量目标 |  |
| 合同履行期限（送货期） | 日历天内完成货物的安装及交付 |
| 质保期 | 年 |

投标人： （公章）

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：

# 四、供应商认为需要提供的其他资料